Приложение № 3

**Стоимостные критерии оценки**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование организации)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Периодичность проведения закупки** | **Количество на 2024 г, в шт.** | **Цена за 1 единицу с учетом ДОСТАВКИ, без НДС** |
|  | Брус стрелочный пропитанный 2 тип 4 м | разово | 10 |  |
|  | Брус стрелочный пропитанный 2 тип 4,5 м | разово | 10 |  |
|  | Брус стрелочный пропитанный 2 тип 3.25 м | разово | 30 |  |
|  | Шпалы деревянные хвойных пород Тип- 2 | разово | 400 |  |

**ТРЕБОВАНИЯ:**

Шпалы и брус

Шпала тип 2

по качеству и геометрическим параметрам древесины — ГОСТ 78-2004 «Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи»;

защитное средство (антисептик) — ГОСТ 2770-74 «Масло каменноугольное для пропитки древесины»;

технология защиты (пропитка) — ГОСТ 20022.5-93 «Защита древесины.

Защищенность шпал полностью соответствовать  требованиям ГОСТ 20022.0–93 «Защита древесины. Параметры защищенности». Влажность перед пропиткой составляет не более 25%. Влажность древесины определяется в соответствии ГОСТ 20022.14-84 «Защита древесины. Методы определения предпропиточной влажности»

Глубина пропитки не менее 5мм.

\*Доставка осуществляется до склада ООО «СФАТ-Рязань» в расположенного по адресу: г. Рязань ст. Стенькино 2 дом 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Качественный критерий | Критерии Покупателя | Предложение претендента |
| 1 | Условия оплаты | Постоплата 14 календарных дней |  |
| 2 | Срок поставки каждой партии | Не более 7 рабочих дней после заявки от Покупателя |  |
| 3 | Фиксация цены (Срок действия комерческого предложения) | Не менее 3 (трех) календарных месяцев |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица расшифровка подписи и дата

(место печати)