Приложение № 3

**Стоимостные критерии оценки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование организации)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование услуги** | **Количество шт.** | **Цена за Услугу,**  **без НДС** |
| 1 | Текущее содержание путей необщего пользования (калькуляция) согласно п.8 технического задания:  -1. Выправка железнодорожного пути в продольном и поперечном профиле;  2. Выправка железнодорожного пути в плане (рихтовка);  3. Исправление пути на пучинах;  4. Оправка балластной призмы;  5. Удаление засорителей из-под подошвы рельса;  6. Одиночная смена шпал;  7. Сортировка и укладка старых деревянных шпал в штабеля;  8. Регулировка стыковых зазоров;  9. Регулировка ширины рельсовой колеи;  10. Одиночная смена рельсов;  11. Одиночная смена стыковых накладок;  12. Смена подкладок;  13. Смена резиновых (изолирующих) прокладок под подкладками;  14. Смена стыковых болтов;  15. Смена закладных болтов;  16. Смена клеммных болтов;  17. Смена пружинных шайб клеммных болтов;  18. Смазка болтов;  19. Смазка клеммных и закладных болтов;  20. Подтягивание болтов;  21. Добивка костылей;  22. Смена костылей;  23. Очистка рельсов и скреплений от грязи и мазута;  24. Снятие бокового наката (заусенцев) с рельсов и металлических частей стрелочного перевода рельсошлифовальными станками;  25. Одиночная смена переводных брусьев  26. Замена брусьев;  27. Очистка стрелочных переводов от грязи и мусора;  28. Выправка СП подбивкой брусьев ЭШП;  29. Регулировка ширины колеи на стрелочном переводе;  30. Одиночная смена или установка переводной тяги;  31. Очистка переездов, технологических проездов от грязи;  32. Обточка мет частей стр. перевода;  33. Устранение провисаний остряков над стрелочными башмаками;  34. Обработка пути гербицидами, покос травы, вырубка кустарника и деревьев для обеспечения безопасного производства маневровых работ;  35. Уборка снега и наледи со стрелочных переводов.   * Смена деревянных и железобетонных шпал по результатам комиссионного осмотра (весенний и осенний), но не менее 50 деревянных и 400 штук железобетонных шпал в течение года. * Одиночная смена стрелочных брусьев по результатам комиссионного осмотра (весенний и осенний), не менее 3 комплектов в течении года. |  |  |
| 2 | Общая стоимость услуги |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Качественный критерий** | **Предложение претендента** |
| 1 | Условия оплаты – постоплата (желательно) | Да /нет – иные условия (необходимо прописать) |
| 2 | Срок действия ценового предложения | Необходимо прописать |
| 3 | Срок гарантии, в месяцах | Необходимо прописать |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица расшифровка подписи и дата

(место печати)

\* Услуга осуществляется по адресу: Самарская обл., Волжский район, пос. Смышляевка, ул. Механиков, 24