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Техническое задание на реконструкцию объекта «Усольский калийный комбинат»
	1
	Заказчик

	ООО «ПриоритиЛогистик»

	2
	Строительная площадка

	Пути необщего пользования «Уссольского калийного комбината»

	3
	Наименование услуг

	Комплекс работ по реконструкции объекта «Усольский калийный комбинат. Соединительный ж /д путь и объекты ж /д транспорта станции Палашеры. Объекты необщего пользования».

	4
	Комплект рабочей документации

	· Сети связи. Слаботочные устройства, пункт обогрева E1100038-03.01.050-СС
· Электрооборудование и электроосвещение E1100038-03.01.050-ЭОМ
· СЦБ E1100038-03.01.150-СЦБ
· Электроснабжение пункта обогрева и компрессорной установки E1100038-03.02.140-ЭС
· Сети связи, переустройство двухсторонней парковой связи E1100038-03.07.067-СС1
· Сети связи, защита ВОК E1100038-03.07.067-СС2
· Оперативно технологическая связь E1100038-03.07.067-СС3
· Связь E1100038-03.07.067-СС4
· Прокладка ВОК E1100038-03.07.22-СС7


	5
	Адрес размещения объекта

	РФ, Пермский край, муниципальное образование «Город Березники», в 20 км к юго-западу от него. Станция Палашеры расположена в границах ПК37 - ПК61 соединительного железнодорожного пути необщего пользования ст. Палашеры - ст. Березники-Сортировочная Свердловской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
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	Объём работ

	Выполнить комплекс СМР по блоку СЦБ 1 этапа (Парк Г ст. Палашеры) согласно рабочей документации, настоящего Т3.
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	Условия производства работ (опасные факторы на месте производства работ, режим работы предприятия, пропускной режим и т.д.)

	Всё оборудование и весь материал поставляет подрядчик. Материал и оборудование должно быть новым, ранее не использованным, иметь маркировку и паспорта. 
Работы, предусмотренные настоящим Т3, выполняются на действующем предприятии в технологические «окна», согласованные заказчиком. Категорически не допускается передержка технологических «окон». За передержку предусмотрена система штрафов. При составлении ППР и ГПР очередность выполнения работ согласовать с Заказчиком.
Транспортная безопасность: подрядчик обязан соблюдать скоростной режим всей автомобильной техники в зоне выполнения работ. 

	8
	Критерии приемки, гарантированные эксплуатационные показатели

	Приемка результата выполненной по договору работы, либо этапа работы Заказчиком, осуществляется после получения от Подрядчика сообщения о готовности к сдаче работы (письменным уведомлением Заказчика официальным письмом или посредством сообщения на официальный почтовый адрес электронной почты Заказчика/ответственного специалиста).
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	Сроки и графики выполнения работ/оказания услуг

	- 1 этап (Парк Г ст. Палашеры) - 5 месяцев;
График производства работ оформить по форме заказчика.
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	Требования к исполнительной документации и отчетности. Порядок приемки работ.

	По мере выполнения работ Подрядчик обязан предоставить исполнительную документацию в соответствии с действующими нормами и правилами РФ (Приказ Минстроя Россий от Nº344/ пр от 16.05.2023, И 1.13-07 от 12.04.2007; СП 48.13330.2019, •СП 63.13330.2018, СП 68.13330.2017, СП 75.13330.2011, ВСН 478-86), включая:
1 . Общий и специальные журналы работ.
2 . Журнал входного контроля.
3. Акты:
• освидетельствования скрытых работ;
• ответственных конструкций;
форма Акта освидетельствования ответственных конструкций (АООК) и порядок его заполнения, действующая с 01.09.2023
• освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения.
4. Документы, удостоверяющие качество всех используемых материалов и оборудования (сертификаты соответствия, паспорта, сертификаты качества, руководство п о эксплуатации, протоколы лабораторных испытаний).
5. Геофизический контроль выполнить согласно СП 11-105-97, ГОСТ 16971-71.
6. Геотехнический контроль выполнить согласно РД 34 15.073-91.
7. Технический отчет в соответствии с требованиями СП 11-105-97, СП 47.13330.2016.
8. Рабочая документация со штампом «В производство работ» и «Выполнено в соответствии с проектом».
9. Все лабораторные испытания выполняются силами и средствами Подрядчика в соответствии с НТД РФ.
Исполнительная документация оформляется и ведется как на бумажном носителе, так и в информационной системе Hardroller (при условии технической возможности).
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	Требования по качеству, гарантии на выполняемые работы

	1. На принятые Заказчиком Работы и их результаты устанавливается Гарантийный срок 60 (Шестьдесят) месяцев со дня подписания Сторонами [Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, Приложение Nº 21 к Договору), подписанного Сторонами последним/Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)].
2. Подрядчик гарантирует качество Результатов Работ в целом, включая все составляющие Результата Работ, Материалы и Оборудование.
3. Правила настоящей Статьи применяются к дефектам, выявленным в течение Гарантийного срока.
4. Ничто в настоящей Статье не лишает Заказчика права предъявить требования в связи с недостатками в Работах.
5. Подрядчик несет ответственность за все Дефекты, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком либо нанятыми им подрядными организациями.
6. В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и/или дефектов Результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с даты получения уведомления Заказчика об обнаружении недостатков обеспечить прибытие своего представителя для участия в осмотре и составления Акта о недостатках. Представители Подрядчика должны иметь надлежащим образом оформленную доверенность, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков и х устранения.
7. Заказчик и Подрядчик, в кратчайший срок, но не более 14 (четырнадцати) дней проводят анализ выявленных недостатков и формируют Акт о недостатках.
8. В Акте о недостатках Заказчик приводит полный перечень недостатков, несоответствий и/или дефектов Результата Работ, а также разумные сроки их устранения.
9. Акт подписывается сторонами. При уклонении Подрядчика от участия в составлении и подписании данного акта, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.
Подрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае отказа от участия в осмотре, отказа от подписания данного акта в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков Результата Работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Подрядчика.
10. Составленный Заказчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для
Подрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.
11. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и/или дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном п.п. 6- 10 Т3.
12. Если Подрядчик н е устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе собственными силами и/или силами третьих лиц выполнить необходимые работы по устранению недостатков Результата Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Подрядчик обязан возместить стоимость расходов Заказчика н а устранение недостатков, несоответствий и/или дефектов результата работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика и представления Подрядчику подтверждающих такие расходы документов.
13. После устранения Подрядчиком Дефектов Подрядчиком составляется и Сторонами подписывается акт устранения Дефектов.
14. Гарантийный срок продлевается н а период, в течение которого Заказчик был лишен возможности полноценно использовать Результат Работ по назначению по причине дефектов.
15. Гарантийный срок в отношении новых Материалов лили Оборудования, поставленных и предоставленных взамен Материалов и/или Оборудования с недостатками, начинает отсчитываться вновь с даты замены таких Материалов и/или Оборудования.
16. В случае досрочного прекращения Договора по любому основанию Гарантийный срок на принятые Заказчиком Работы составляет 60 (Шестьдесят) календарных месяцев со дня прекращения Договора.
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	Сроки выполнения работ

	Начало выполнения работ: 10.08.2026

	Окончание выполнения работ: 31.12.2026
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	Требования в области охраны труда, техники безопасности и т.д. (Нормативные требования и рекомендации СНиП, ГОСТ, ТУ, СП и т.п.)

	1. При выполнении работ соблюдать требования нормативных документов в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии, нормативные требования и рекомендации СНиП, ГОСТ, ТУ, СП и т.п., в том числе действующие на предприятии инструкции и положения:
Перечень Инструкций и Положений, обязательных к применению подрядных организаций:
Приложение 4.
2. Подрядчик обязан предоставлять отчетность области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды по запросу Заказчика в указанные в запросе сроки.
3. Подрядчик обязан разрабатывать мероприятия по устранению и предотвращению нарушений в области ОТ, ПБ и ООС согласно направляемым актам-предписаниям Заказчика, мероприятия и уведомления о их выполнении направлять в адрес заказчика в установленные сроки.
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	Требования к наличию разрешений, лицензий и т.д.

	 Выписки из НРС и свидетельств о допуске СРО.
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	Поставка материалов

	1. Работы выполняются иждивением Подрядчика, в т. ч. закупка всех необходимых
материалов/оборудования, предусмотренных настоящим Т3.
2. Материалы в зоне поставки Подрядчика, поставляются с предоставлением полной технической документации (паспорта, сертификаты и др.). 
3. Подрядчик настоящим принимает риск увеличения стоимости (удорожания) материалов/оборудования на весь период действия договора.
4. Используемые в ходе выполнения работ материалы должны соответствовать ГОСТ, ТУ и иным требованиям, и приобретаться у производителей или официальных дилеров.
Данная информация подтверждается сертификатами качества н а продукцию с обеспечением входного, лабораторного, химического и инструментального контроля.
5. Материалы, приобретенные Подрядчиком за пределами РФ, должны иметь сертификат соответствия Российским стандартам и сертификат по пожарной безопасности.
6. Доставка (в т.ч. погрузка, перевозка, разгрузка) к месту производства работ материалов и оборудования осуществляется силами и средствами Подрядчика (включая со склада Заказчика, удаленность от склада Заказчика до 2,0 км).
7. Подрядчик несет ответственность за срыв сроков поставки материалов.
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	Состав технико-коммерческого предложения (ТКП)

	1. Парафированный проект договора в формате PDF (Приложение N12).
2. Коммерческое предожение с подписью и печатью
3. График производства работ
4. Реквизит организации, карточка предприятия, устав организации.
5. Бухгалтерский баланс за последние 3 отчетных периода (год).
6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - выписка из СРО сроком давности не более 30 календарных дней от даты подачи ТКП.
7. Список персонала, согласно штатному расписанию с указанием профессий, квалификаций и аттестаций.
8. Список техники/оборудования/оснастки, находящейся на балансе предприятия.
9. Информацию о наличии в структуре предприятия служб ОТ и ПБ.
10. Сведения об организации производственного контроля.
11. Сведения о наличии утверждённым инструкциям по охране труда по выполняемым видам работ.
12. Перечень машин и механизмов, который планируется привлечь Подрядчиком для
выполнения работ по-настоящему ТЗ.
13. В случае необходимости привлечения субподрядных организаций, аренды техники и оборудования, предоставить:
• Письменное заверение субподрядной организации намерении участия в проекте;
• Карточку предприятия;
•Перечень (с указанием количества) планируемых к дополнительному привлечению специалистов/рабочих/ ИТР/ служащих;
• Список техники/оборудования/оснастки планируемых к дополнительному привлечению.
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	Общие требования к ценообразованию

	Цена должна включать в себя: стоимость работ/услуг/материалов, необходимых для реализации решений рабочей документации, расходы на доставку материалов до площадки строительства, расходы на сопутствующие строительно-монтажные работы необходимые для реализации технических решений, предусмотренных проектной и рабочей документацией, но не учтенных сметной документации, страхование, налоги и другие обязательные платежи.
Общие требования к ценообразованию.
Стоимость ТКП должна быть сформирована на основании документации (включая локальные сметные расчеты в базе 2001 г.), направленной Заказчиком в составе Т3.
ТКП предоставляется в редактируемом формате pdf с печатью и подписью.
Неотъемлемой частью ТКП являются следующие расчеты, подлежащие обязательному предоставлению Претендентом:
· Сметы
· График производства работ
Стоимость работ в текущем уровне цен рассчитывается Претендентом, с учетом всех прямых затрат, а также накладных расходов, относящихся к данному проекту, и плановой прибыли Претендента. Цена работ должна включать все прочие затраты и издержки Претендента, необходимые для выполнения всего комплекса работ, а также все возможные риски.
Расчет стоимости ТКП Претендент производит на основании:
-планируемой численности персонала (чел.);
- планируемых трудозатрат рабочих (чел.-час) и трудозатрат н а машины и механизмы (маш.-час);
- среднего уровня оплаты труда рабочих в соответствии с и х разрядностью (руб./чел.-час);
- среднерыночной стоимости работы строительных машин и механизмов (руб./маш.-час), включая затраты на заработную плату механизаторов;
- среднерыночных цен на материалы.
Указанные показатели численности и трудозатрат определяется Претендентом самостоятельно на основе графика выполнения работ и в соответствии со сроками строительства, указанными в Техническом задании.
Состав и структура строительных машин и механизмов, применяемых должна быть основана на технических особенностях, экономической целесообразности, имеющегося в наличии (или арендованного) у подрядчика парка машин для производства работ и механизмов и может отличаться от состава и структуры техники, учтенной сметными расценками. При этом не допускается увеличение затрат от нормативных, представленных в ТКП.
Разделение зон ответственности по поставке материалов и оборудования по проекту производится в соответствии с Разделительной ведомостью материалов и оборудований прилагаемой в пакете закупочной документации.
Материалы и оборудование в зоне ответственности Подрядчика приобретает и поставляет на строительную площадку собственными силами.
Применяемая модель ценообразования.
В договоре отражается ресурсно-индексный метод закрепления цены договора и расчетов по фактически выполненным объемам работ.
Сдача-приемка выполненных работ оформляется актом выполненных работ по форме КС-2.
Изменения в процессе реализации договора
Смета, составленная Подрядчиком, должна быть согласована Заказчиком.
3. При составлении смет учитывать:
- требования к формированию сметной документации в программном комплексе «Гранд-смета» (Приложение Nº8);
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	Прочая информация

	1. При организации и производстве работ, Подрядчик должен разработать ППР и согласовать его с Заказчиком в соответствии с нормативными требованиями РФ д о начала производства работ. 
2. Обеспечить на строительной площадке по охране труда, промышленной и экологической безопасности, охране окружающей среды в соответствии с действующими на предприятии нормативными настоящего Т3; 
3. До начала производства работ, все сотрудники подрядной организации обязаны, пройти вводный инструктаж. При посещении станции «Палашеры» в том числе в железнодорожном цехе.
4. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполнять в соответствии с действующими НТД, технические Средства;
5. До начала производства работ, все сотрудники обязаны, пройти вводный инструктаж. При посещении станции «Палашеры» в том числе заключить дополнительное соглашение на взаимодействии с подрядными организациями в области производственной безопасности, рабочей документацией, тех. документацией заводов изготовителей на согласовывать с Заказчиком. 
6. Подрядчик организовывает самостоятельно, за свой счет систему водоотведения и очистки сточных вод от деятельности (при проведении Т3), с заключением договора со специализированной организацией.
7. Ежедневная уборка рабочих мест от отходов.
8. Подрядчик обязан предоставить исполнительную документацию в соответствии с действующими нормами и правилами РФ.
12. Подрядчик для целей выполнения Работ самостоятельно обеспечивает подключение собственного электропотребляющего оборудования к сетям электроснабжения путем заключения договора с ресурсоснабжающей организацией ООО «ЕвроХим - Энерго».
13. При необходимости Подрядчик должен обеспечить для производственного персонала требующиеся служебно-бытовые здания и биотуалеты, в том числе обеспечение питьевой водой.
14. Бытовой городок и размещение материалов и оборудования Подрядчик организовывает на
выделенной к СМР территории по согласованию с Заказчиком.
15. При необходимости организовывает временную стоянку транспорта, склад ГСМ и пункт
заправки автотранспорта так, чтобы предотвратить загрязнение почв проливами ГСМ, предварительно согласовав данные решения с Заказчиком. Оборудует обозначенные места металлическими (пластиковыми) поддонами, исключающие возможные проливы технических жидкостей.
16. Подрядчик обустраивает контейнерную площадку для временного накопления отходов производства и потребления в соответствии с требованиями пожарной безопасности, природоохранного и санитарного законодательства.
17.Организовывает сортировку (с делением на цветные и черные металлы) предусматривает контейнер или площадку с навесом (для защиты о т атмосферных осадков).
18. Вывоз металлолома осуществляется Заказчиком по предварительной заявке Подрядчика. Металлолом является собственностью Заказчика.
19. Раздельное хранение черного лома осуществляется.
• согласно классификации марок черного лома п о ГОСТ 2787-2019.
При этом наименование учетных позиций должно соответствовать принятой номенклатуре позиций и
не должно иметь сокращений в написании. Сформированные марки лома при хранении не должны быть смешаны в рамках групп и видов (2A, 3A, 13A, 3526, 5b26, 12526, 3Б28, 5Б28, 12Б28 и т.д.). Указание в наименовании номера вида, указывающего, в том числе, и на габаритные размеры лома (2А, ЗА, 3Б26, 5Б26, 12Б26 и т.д.), является обязательным. Допускается дополнение маркировки лома с целью уточнения источника его поступления (например, «ЗАЖД» - лом, полученный о т переработки подвижного состава, и т.п.) либо его габариты размеров, например, «Лом марки 5А в габарите 1500*500*500 мм»).
• с разделением на кусковой лом (по металлу или сплаву), кабель (по материалу основы и стружку, лом изделий (электродвигатели, трансформаторы, КИП, шарошечные долота, трубы теплообменников, и т.п.).
• Подрядчик оформляет комиссионный Акт осмотра м/лома с приложением фотоматериала, на
основании, которого Заказчик готовит документы н а вывоз.
1.3. Номенклатурные номера (группа 050201), в том числе п о видам лома:
2000030669 - ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ЗА;
2000087759 - ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 5A;
2000306166 - ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 12А;
2000029661 - ЛОМ СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ И ПРОВОЛОКА 13А;
2000627194 - ЛОМ КАБЕЛЯ МЕДЬ 48230511523;
2000560769 - ЛОМ ОТХ АЛЮМИНИЯ НЕСОРТИРОВ 46220006205;
2000755792 – ЛОМ ЛЕГИРОВАННЫЙ 3Б26.

	Персонал Подрядчика должен быть соответствующим образом обучен и аттестован по следующим направлениям:
· работа с подъемными сооружениями (программа обучения по охране труда и промышленной безопасности для стропальщика, крановщика);
· охрана труда (программа обучения по охране труда для руководителей, специалистов и рабочих);
· пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума);
· электробезопасность (не менее 3 группы электробезопасности);
· охрана труда при работе на высоте (1, 2, 3 группы).
· ПТЭ необходимое условие.
Инженерно-технические работники, ответственные за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, должны быть аттестованы по промышленной безопасности в следующих областях:
· А.1. «Основы промышленной безопасности»,
· Б.9.3 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов».
Руководитель Подрядчика и инженерно-технические работники, для выполнения строительно-монтажных работ, должны быть аттестованы по промышленной безопасности в следующих областях:
· А.1. «Основы промышленной безопасности»,
Квалификация персонала, подтверждается предоставлением удостоверений, аттестаций, лицензий и т.д. при заключении договора.

	Подрядчик своими организационно-распорядительными документами (приказами) назначает персонально ответственных за строительство/ремонт/реконструкцию каждого объекта должностных лиц:
· по вопросам строительного контроля, являющегося специалистом по организации строительства, включенным в национальный реестр специалистов (с указанием идентификационного номера в реестре);
Подрядчик предоставляет Заказчику копию приказа о назначении ответственных в течение 14 календарных дней с момента заключения Договора, но не позднее чем за 7 календарных дней до начала выполнения работ.

	Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 (трех) лет. 

	Подрядчик обязан выполнить предусмотренные Договором работы лично или с привлечением субподрядной организации с согласования Заказчика.

	19
	ПРИЛОЖЕНИЕ

	1. Проект договора
2. Форма графика производства работ
3. Комплект рабочей документации

	20
	Контактные данные

	[bookmark: _GoBack]Начальник отдела, Мухаметшин Роман Викторович, +7 (985) 877-46-61, (время МСК+0);



	Составил:
	
	Согласовал:

	Начальник отдела по ремонту и обслуживания железнодорожной инфраструктуры



 _____________Р.В. Мухаметшин

	
	Генеральный директор 




_____________ П.С. Крикля



13
