Приложение № 3.2

**Стоимостные критерии оценки ОП г. Таштагол (наименование организации)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **ЕИ** | **Количество 2025 год, в шт.**  **ОП г. Таштагол** | **Цена за 1 единицу с учетом доставки, без НДС** |
| **Наименование товара** |
| 1 | Подкладка Р65 ДH6-65, б/у, восстановленный | шт. | 100 |  |
| 2 | Haклaдкa 2P-65, б/у, восстановленный | шт. | 30 |  |
| 3 | Пpoклaдкa ЦП-318 (KБ-65), новый | шт. | 1000 |  |
| 4 | Крестовина Р65 1/9 Проект ЛПТП 665.121, с/г, без износа | шт. | 1 |  |
| 5 | Рельс Р65, 12,5, 1 группа годности, износ не более 4мм | шт. | 5 |  |
| 6 | Ремкомплект (остряк и рамный рельс) Р65 1/9 ЛПТП 665.121 правый, с/г, без износа | шт. | 2 |  |
| 7 | Костыль путевой, 16х16х165, новый | тн. | 0,5 |  |
| 8 | Шуруп путевой М24х170, новый | тн. | 0,5 |  |
| 9 | Тяга №1 на стрелочный перевод, новый | шт. | 3 |  |
| 10 | Тяга №2 на стрелочный перевод, новый | шт. | 3 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Качественный критерий** | **Предложение претендента** |
| 1 | Закупка товара будет осуществляться партиями по потребности | Да /нет – иные условия (необходимо прописать) |
| 2 | Условия оплаты - постоплата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Да /нет – иные условия (необходимо прописать) |
| 3 | Штрафные санкции | Необходимо прописать |
| 4 | Срок поставки каждой партии | Необходимо прописать |
| 5 | Фиксация цены до 31.03.2025 | Да /нет – иные условия (необходимо прописать) |
| 6 | Доставка до склада Покупателя | Необходимо прописать |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица расшифровка подписи и дата

(место печати)

Доставка осуществляется по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Таштагольский район, **г.** Таштагол, ул. Ленина, 21а территория дробильно-обогатительной фабрики

Контактное лицо: Гладков Андрей Валентинович, +7(951)177-61-73.