Приложение № 3.4

**Стоимостные критерии оценки ОП г. Гурьевск (наименование организации)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **ЕИ** | **Количество 2025 год, в шт.**  **ОП г. Гурьевск** | **Цена за 1 единицу с учетом доставки, без НДС** |
| **Наименование товара** |
| 1 | Противоугон П65, Старогодный, годный для повторной укладки. | шт. | 100 |  |
| 2 | Накладка переходная Р65/Р50, новый | пары | 4 |  |
| 3 | Болт закладной М22х175 в сборе (втулка изолирующая ЦП-142, шайба плоская ЦП-138, шайба пружинная двух витковая М25, гайка М22), новый | шт. | 280 |  |
| 4 | Болт стыковой М27х160 в сборе (шайба, гайка), новый | шт. | 100 |  |
| 5 | Болт стыковой М24х150 в сборе (шайба, гайка), новый | шт. | 100 |  |
| 6 | Прокладка ЦП-328 нaшпaльнaя (KБ-65), новый | шт. | 100 |  |
| 7 | Крестовина Р65 1/9 ЛПТП (длина 3,40м), Старогодный, 1 группа (износ до 4 мм). | шт. | 1 |  |
| 8 | Ремкомплект (остряк и рамный рельс) левый стрелочного перевода Р65 1/9 ЛПТП (правого направления) с, Характеристики: общая длина -18,49м.; длина остряка 6,51м. расстояние от кончика остряка до 2й тяги 3,0м; расстояние от приемного стыка до остряка 1.96м, расстояние от стыка рамы до корня остряка 4.03м, 12 башмаков, Старогодный, 1 группа (износ до 4 мм). | шт. | 1 |  |
| 9 | Костыль путевой 16х16х165, новый | шт. | 650 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Качественный критерий** | **Предложение претендента** |
| 1 | Закупка товара будет осуществляться партиями по потребности | Да /нет – иные условия (необходимо прописать) |
| 2 | Условия оплаты - постоплата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Да /нет – иные условия (необходимо прописать) |
| 3 | Штрафные санкции | Необходимо прописать |
| 4 | Срок поставки каждой партии | Необходимо прописать |
| 5 | Фиксация цены до 30.11.2025 | Да /нет – иные условия (необходимо прописать) |
| 6 | Доставка до склада Покупателя | Необходимо прописать |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица расшифровка подписи и дата

(место печати)

Доставка осуществляется по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Гурьевск, ул. Жданова 1.

Контактное лицо: Колесников Алексей Николаевич, +7 (906) 923-74-20.