Приложение № 3

**Стоимостные критерии оценки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование организации)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование услуги** | **Количество шт.** | **Цена за Услугу,** **без НДС** |
| 1 | Текущее содержание путей необщего пользования (калькуляция) согласно п.8 технического задания:-1. Выправка железнодорожного пути в продольном и поперечном профиле;2. Выправка железнодорожного пути в плане (рихтовка);3. Исправление пути на пучинах;4. Оправка балластной призмы;5. Удаление засорителей из-под подошвы рельса;6. Одиночная смена шпал;7. Сортировка и укладка старых деревянных шпал в штабеля;8. Регулировка стыковых зазоров;9. Регулировка ширины рельсовой колеи;10. Одиночная смена рельсов;11. Одиночная смена стыковых накладок;12. Смена подкладок;13. Смена резиновых (изолирующих) прокладок под подкладками;14. Смена стыковых болтов;15. Смена закладных болтов;16. Смена клеммных болтов;17. Смена пружинных шайб клеммных болтов;18. Смазка болтов;19. Смазка клеммных и закладных болтов;20. Подтягивание болтов;21. Добивка костылей;22. Смена костылей;23. Очистка рельсов и скреплений от грязи и мазута;24. Снятие бокового наката (заусенцев) с рельсов и металлических частей стрелочного перевода рельсошлифовальными станками;25. Одиночная смена переводных брусьев26. Замена брусьев;27. Очистка стрелочных переводов от грязи и мусора;28. Выправка СП подбивкой брусьев ЭШП;29. Регулировка ширины колеи на стрелочном переводе;30. Одиночная смена или установка переводной тяги;31. Очистка переездов, технологических проездов от грязи;32. Обточка мет частей стр. перевода;33. Устранение провисаний остряков над стрелочными башмаками;34. Обработка пути гербицидами, покос травы, вырубка кустарника и деревьев для обеспечения безопасного производства маневровых работ;35. Уборка снега и наледи со стрелочных переводов.* Смена деревянных и железобетонных шпал по результатам комиссионного осмотра (весенний и осенний), но не менее 50 деревянных и 400 штук железобетонных шпал в течение года.
* Одиночная смена стрелочных брусьев по результатам комиссионного осмотра (весенний и осенний), не менее 3 комплектов в течении года.
 |  |  |
| 2 | Общая стоимость услуги |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Качественный критерий** | **Предложение претендента** |
| 1 | Условия оплаты – постоплата (желательно) | Да /нет – иные условия (необходимо прописать) |
| 2 | Срок действия ценового предложения | Необходимо прописать |
| 3 | Срок гарантии, в месяцах | Необходимо прописать |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица расшифровка подписи и дата

(место печати)

\* Услуга осуществляется по адресу: Самарская обл., Волжский район, пос. Смышляевка, ул. Механиков, 24